Fecha: 12 de julio de 2022

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Formulario de cotización de PRECIOS

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del oferente:** |  |
| **Fecha de la cotización:** | Haga clic aquí para ingresar una fecha. |
| **Solicitud de cotización Nº:** | UNFPA/HND/RFQ/2022/006 |
| **Moneda de la cotización:** | Lempiras |
| **Validez de la cotización:***(La cotización debe ser válida por un período mínimo de 3 meses desde la fecha de plazo límite para la presentación.)* |  |
| **Fecha de Entrega (máximo 15 días habiles)** |  |

* Las tarifas cotizadas deben **excluir el 15% de ISV**, dado que el UNFPA está exento del pago de impuestos.

**EQUIPO MÉDICO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **EQUIPO** | **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** | **Valor unitario L** | **Valor total L** |
| 35 | Lámpara de pedestal para evaluación ginecológica | Lámpara de pedestal, eléctrica, flexible de cuello ajustable |  |  |
| 33 | Banco giratorio para procedimientos  | Banco de metal de acero inoxidable resistente y giratorio |  |  |
| 33 | Grandas Médica de dos peldaños para camilla ginecológica | Grada médica, metálica, resistente, de 2 peldaños con material antideslizante, con terminal de hule  |  |  |
| 35 | Camillas ginecológicas | Camilla de ginecología de tres secciones, estructura metálica cromada, tapicería de alta densidad (uso contínuo, diario en establecimientos de salud), respaldo y reposapiés, abatible mediante sistema manualAsiento con escotadura y bandeja acero inoxidable, juego de perneras regulables en altura (abatibles o no) de acero inoxidable, base con cuatro niveladores para nivelación del suelo, secciones equipadas con tapicería acolchada no extraíble (alta densidad, uso diario, contínuo), ángulo del respaldo ajustable asegurado y con dispositivo de engranaje, seguro para la paciente y el operador. |  |  |
| 2  | Camillas ginecológicas Portátiles  | Camilla ginecológica portátil, plegable, metálica, medidas promedio 190x55x80 cm, para movilización continua en unidad móvil y establecimientos de salud, con pierneras retráctiles, ajustables de acero inoxidable. |  |  |
| 33 | Mesas instrumentales Mayo | Estructura de acero inoxidable, Bandeja superior extraíble de acero inoxidable, ajustable manualmente en altura, ruedas giratorias de 80 mm, dimensiones 60x40x102-130cm |  |  |
| 2 | Doppler fetal | Transductor ultrasónico a prueba de agua e Intercambiable, operación con batería de litio recargable 7.4VDC. Precisión en la medición y sonido claro. Hasta 6 horas de operación continua. Auto apagado para el ahorro de energía.  |  |  |
| **Total L.** |  |  |

**INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRURGICO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **EQUIPO** | **ESPECIFICACION TÉCNICA** | **Valor Unitario L** | **Valor Total** |
| 2 | Glucómetro | Tamaño: 80 X 47 X 20 mm (largo x ancho x alto), Peso 40 g Aprox., Memoria: 720 resultado de glucemia y 32 de control con hora y fecha, Pantalla: LCD; Teclas: Tecla retroceso: para volver a una pantalla o campo anterior. Teclas flecha arriba y flecha abajo: para desplazarse entre las opciones. Tecla OK: para encendido, apagado del equipo y selección de opciones.Apagado automático: 90 segundosSuministro de energía: dos (2) pilas de litio de 3 voltios (tipo CR2032), dispositivo de punción semiautomático para la obtención de muestras de sangre capilar. |  |  |
| 2 | Esfigmomanómetro | -Aparato tensiómetro con brazalete para toma de presión arterial, con perilla insufladora de goma con válvula, diseño liviano, compacto, Talla M (standard); con mecanismo antichoque (uso continuo y diario). |  |  |
| 2 | Estetoscopio | Aparato para la toma de presión arterial y revisión física (auscultación) con doble campana, con alta sensibilidad acústica, anillo de protección contra el frío, y adaptable a la piel, Incluir un par de olivas adicionales y membrana de repuestos. |  |  |
| 2 | Oxímetro | Dispositivo con tecnología digital para control de nivel de saturación de oxígeno en la sangre y el pulso, con solo un botón, pantalla LED de fácil lectura, con curva plestimográfica, bajo consumo de energía, apagado automático - Indicador de batería baja (uso contínuo y diario). |  |  |
| 2 | Termómetro | -Medidor de temperatura infrarrojo, con rayo láser que facilita la medición de temperatura a distancia. -  El rango de temperatura medible es de -50 a +1000 º C, modo de temperatura de Celsius ℃ y Fahrenheit ℉.-Distancia de medición de 30 cm.-Apagado automático. |  |  |
| 2 | Set Otoscopio y oftalmoscopio | -Dispositivo para iluminar y explorar el conducto auditivo, con perillas para conducto auditivo externo ajustables en varios tamaños; así como para la exploración oftalmológica, con sistema de lupa incluído para evaluación de globo ocular (cámara anterior y posterior).-Recargable con pilas alcalinas AA |  |  |
| 2 | Lámpara tipo frontoluz de uso doméstico  | Lámpara frontal de uso doméstico con iluminación halógena para una luz blanca y uniforme, con banda de cabeza ajustable.- Lente enfocable en la parte frontal del cabezal de la lámpara que permite ajustar exactamente el tamaño del campo de exploración iluminado.-Recargable con pilas alcalinas AA (no de uso en ORL). |  |  |
| **Total L.** |  |  |

**La empresa será responsable de:**

* Entregar los insumos solicitados con su respectivo número de lote
* La cotización será válida por un período mínimo de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de este proceso.

 **Favor adjuntar a su cotización lo siguiente:**

Las cotizaciones se deben enviar en un solo mensaje de correo electrónico siempre que sea posible, dependiendo del tamaño de los archivos. Las cotizaciones deben contener:

* Cotización de precios, que se debe presentar en estricta conformidad con el formulario de cotización de precios.
* Fecha de entrega de los productos.
	1. Especificar en el espacio de comentarios del contratista el tiempo de entrega en días calendario de cada uno de los productos.
* La cotización debe estar firmadas y selladas por la autoridad relevante de la empresa oferente y se deben presentar en formato PDF.
* Imágenes y/o fotografías de los equipos ofertados, donde se puedan ver claramente las especificaciones técnicas
* Permiso de Operación
* Factura con CAI
* Constancia de bancos o cheque nulo donde se vea nombre de banco, número de cuenta y nombre de la empresa.

 **Las empresas que no cumplan con este punto no serán tomadas en cuenta.**

Se aceptan las responsabilidades antes descritas \_\_\_

*Comentarios del contratista:*

Por el presente certifico que la empresa mencionada anteriormente, en cuyo nombre estoy debidamente autorizado a firmar, ha revisado el documento RFQ UNFPA/HND/RFQ/2022/006, incluidos todos sus anexos, las enmiendas al documento de Solicitud de cotización, RFQ (si corresponde) y las respuestas proporcionadas por el UNFPA a los pedidos de aclaración enviados por los potenciales proveedores de servicios. Además, la empresa acepta las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA y respetará esta cotización hasta su vencimiento.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Haga clic aquí para ingresar una fecha. |  |
| Nombre y cargo | Fecha y lugar |

**ANEXO I:**

**Condiciones Generales de Contratación para la adquisición de bienes y servicios.**

Esta Solicitud de cotización está sujeta a las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA para la Contratos de minimis, que están disponibles en: [Inglés,](http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-de-minimis-contracts) [español](http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20SP_0.pdf) y [francés](http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20FR_0.pdf)